# TODO проекта kompas3d-mcp

Канонический бэклог **оставшихся** этапов. Что уже сделано — см. `CLAUDE.md` → «Current state» и
`docs/ARCHITECTURE.md` §10 (дорожная карта). Метод работы над этапом — `docs/superpowers/NEXT-SESSION.md`
(спайк → спек → ревью Codex → TDD → ревью реализации → доки → merge/push).

Статус: ☐ не начато · ▣ частично · ⛔ заблокировано (недостижимо текущим COM API) · ✓ сделано

---

## Веха 2D-ЧЕРТЁЖ — текущий фокус (самый ценный растущий класс)

Готово: стандартные виды, основная надпись (штамп), размеры (линейный/диаметральный/радиальный/угловой),
текстовые обозначения (шероховатость, свободный текст, технические требования).

- ☐ **Ассоциативная привязка размеров и шероховатости к геометрии вида** (`BaseObject`/`BaseObject1/2`).
  Обозначение «прилипает» к рёбрам/окружностям вида и обновляется с моделью, а не задаётся координатами.
  Самый ценный следующий шаг («умный» чертёж). Требует спайка: перечисление геометрии вида
  (`IDrawingContainer`: LineSegments/Circles/Arcs), выбор объекта по точке/индексу, связывание.
- ☐ **Рамка/формат листа** (A4/A3…, ориентация) — `ILayoutSheet`/`SheetFormat`. Быстрый фундаментальный
  шаг, вероятно без спайка. Делает чертёж «правильным» по ГОСТ.
- ☐ **Выноски** (`Leaders`) — `ISymbols2DContainer.Leaders` (полки-выноски с текстом).
- ☐ **Обозначения баз** (`Bases`) — `ISymbols2DContainer.Bases`.
- ☐ **Допуски формы и расположения** (`Tolerances`) — `ISymbols2DContainer.Tolerances` (обычно в связке с базой).
- ☐ (опц.) **Доп. виды**: разрез/сечение (`CutLines`), выносной элемент (`RemoteElements`), местный вид.
- ☐ (опц.) **Осевые линии / обозначения центра** (`AxisLines`, `CentreMarkers`).

## Класс СБОРКИ

Готово: вставка компонента (`assembly_add_component`), сопряжения `coincidence`/`distance`.

- ☐ **Доп. типы сопряжений**: `parallel`, `perpendicular`, `concentric`, `angle`, `tangency`
  (`MateConstraintType`; механика `assembly_add_mate` готова — расширить enum `MateType` + валидаторы).
- ☐ **Авто-позиционирование** компонентов (решатель сопряжений по нескольким связям).
- ☐ **Спецификация** (`ISpecification`) — таблица состава изделия.

## Класс ДЕТАЛЬ / параметрика / геометрия

Готово: насыщен (эскизы, формообразующие, массивы/зеркало, отверстия, уклон, переменные, STEP,
прямое редактирование B-rep, структурный осмотр) — см. `ARCHITECTURE.md` §10.

- ⛔ **Параметрические эскизы** (размер эскиза управляется переменной) — недостижимо через COM API
  (`ksCDimWithVariable` не конструируется из внешней автоматизации). См.
  `docs/superpowers/specs/2026-05-27-parametric-sketch-findings.md`. **Не повторять** без новой информации.
- ☐ **Пакет E (вспомогательная геометрия, продолжение)**: ось, точка, плоскость по 3 точкам / по углу
  (`sketch_create_on_offset_plane` уже есть).
- ▣ **Рассечение/перемещение тела как инструменты** (`SplitSolids`/`BodyRepositions`) — механика есть
  (`split_solid_by_plane`, `move_body` частично), полный workflow split-reposition не продуктизирован.
- ☐ **Свойства документа** (`IPropertyMng`/`IPropertyKeeper`) — чтение/запись пользовательских свойств.

## Сквозное / инфраструктура / технический долг

- ☐ **Утечки транзитных RCW** (долг v2-2): `EntityCollection`/`GetTopPart`/QI-контейнеры/`IRoughParams`
  и пр. не освобождаются → накопление за длинную сессию. Нужна единая стратегия (scope/`ReleaseComObject`),
  не точечно — поэтому отложено как самостоятельный этап.
- ☐ **Насос сообщений / отмена**: `CancellationToken` не прерывает идущий COM-вызов; модальный диалог
  КОМПАС блокирует всю очередь STA-потока.
- ☐ **Транспорт HTTP/SSE** — опция для удалённых клиентов (сейчас только stdio).

## Навык / методика

- ☐ Промотировать проверенные приёмы 2D-чертежа из `usecases/` в навык `.claude/skills/kompas-3d/`
  (playbook «оформление чертежа»: виды → размеры → обозначения → штамп → тех. требования).

---

*Обновлять по завершении каждого инкремента (отмечать ✓, добавлять вскрытые подэтапы). Источник
приоритетов для следующей сессии — верх раздела «2D-ЧЕРТЁЖ».*
