---
title: "ksGetMacroPlacement - Получить точку привязки и угол поворота макроэлемента"
type: guide
api: [api7]
tags: [guide, api7, ksgetmacroplacement]
sources:
  - ksgetmacroplacement.html
---

*API экспортных функций > Функции работы с графическим документом  > Создание графических объектов  > Работа с макроэлементами и библиотечными макроэлементами  > Функции работы с макроэлементами и библиотечными макроэлементами *

Аналог данной функции при использовании Automation - метод ksDocument2D::ksGetMacroPlacement.
Синтаксис:
```
int ksGetMacroPlacement (reference macro,
double *x,
double *y,
double *angl);
unsigned char sheetParam);
Входные параметры:
macro    - указатель на макроэлемент (0 - редактируемый макроэлемент),
sheetParam    - признак системы координат: 1 - координаты и угол заданы в СК макроэлемента, 0 - в СК вида.
Выходные параметры:
x, y    - координаты точки привязки макроэлемента,
angl    - угол поворота макроэлемента от оси OX против часовой стрелки (в градусах).
Возвращаемое значение:
1    - в случае успеха,
0    - в случае неудачи,
-1    - если у макроэлемента нет СК (не вызывалась функция SetMacroPlacement),
Смотрите также:
Функция SetMacroPlacement.
```
