---
title: "Плоскость перпендикулярная ребру (Интерфейсы ksPlanePerpendicularDefinition, IPlanePerpendicularDefinition)"
type: interface
api: [api7]
domain: [2d]
tags: [interface, api7, 2d, ksplaneperpendiculardefinition]
sources:
  - ksplaneperpendiculardefinition.html
---

*API интерфейсов. Версия 5 > Документ-модель (Интерфейсы - ksDocument3D, IDocument3D )  > Компонент сборки (деталь или подсборка). Интерфейсы ksPart и IPart  > Объект модели (Интерфейсы ksEntity и IEntity)  > Интерфейсы ksEntity и iEntity - Интерфейс элемента модели (оси, плоскости, формообразующего элемента)  > Интерфейсы вспомогательной геометрии *


## Плоскость перпендикулярная ребру (Интерфейсы ksPlanePerpendicularDefinition, IPlanePerpendicularDefinition)

Интерфейс параметров плоскости, проходящей через вершину перпендикулярно ребру.
| ksPlanePerpendicularDefinition | - интерфейс Automation |
| --- | --- |
| IPlanePerpendicularDefinition | - интерфейс COM |
Примечание:
Данный интерфейс можно получить, используя метод интерфейса элемента модели ksEntity::GetDefinition или IEntity::GetDefinition.


## GetEdge - Получить указатель на интерфейс ребра, перпендикулярно которому будет проходить новая плоскость

Интерфейс..
Синтаксис Automation:
```
LPDISPATCH GetEdge();
```
Синтаксис COM:
```
LPENTITY GetEdge();
Возвращаемое значение:
- указатель на интерфейс ребра ksEntity или IEntity.
```


## GetPoint - Получить указатель на интерфейс вершины, через которую будет проходить новая плоскость

Интерфейс..
Синтаксис Automation:
```
LPDISPATCH GetPoint();
```
Синтаксис COM:
```
LPENTITY GetPoint();
Возвращаемое значение:
- указатель на интерфейс вершины ksEntity или IEntity.
```


## GetSurface - Получить указатель на интерфейс математической поверхности

Интерфейс..
Синтаксис Automation:
```
LPDISPATCH GetSurface();
```
Синтаксис COM:
```
LPENTITY GetSurface();
Возвращаемое значение:
- указатель на интерфейс ksSurface или ISurface.
```


## SetEdge - Установить указатель на интерфейс ребра, перпендикулярно которому будет проходить новая плоскость

Синтаксис Automation:
```
BOOL SetEdge (LPDISPATCH edge);
```
Синтаксис COM:
```
BOOL SetEdge (LPENTITY edge);
Входной параметр:
edge    - указатель на интерфейс ребра ksEntity или IEntity.
Возвращаемое значение:
TRUE    - в случае успешного завершения.
```


## SetPoint - Установить указатель на интерфейс вершины, через которую будет проходить новая плоскость

Интерфейс..
Синтаксис Automation:
```
BOOL SetPoint (LPDISPATCH point);
```
Синтаксис COM:
```
BOOL SetPoint (LPENTITY point);
Входной параметр:
point    - указатель на интерфейс вершины ksEntity или IEntity.
Возвращаемое значение:
TRUE    - в случае успешного завершения.
```
